1. Dyski twarde – typ 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu |
|  | Przedmiot: | Zamawiający oczekuje dostawy któregokolwiek z obecnie stosowanych modeli dysków twardych lub jakichkolwiek innych dysków twardych, spełniających parametry tej tabeli. |
|  | Środowisko Zamawiającego: | Zamawiający stosuje obecnie w macierzy dyskowej dyski twarde o oznaczeniach:   * HITACHI HUS156060VLS600 * SEAGATE ST3600057SS * HP EH000600JWCPL * HP EH0600JDYTL |
|  | Ramka: | Zamawiający nie oczekuje dostawy dysku twardego z ramką dyskową |
|  | Kompatybilność: | Wykrycie i obsługa przestrzeni 600GB przez macierz dyskową HP P2000 G3 FC |
|  | Pojemność: | 600 GB per dysk twardy |
|  | Interfejs: | SAS |
|  | Prędkość obrotowa: | 15 000 [obr/min] |
|  | Gwarancja: | Gwarancja 2 lata.  Dyski twarde muszą być fabrycznie nowe lub odnawiane przez producenta dysków. |