**Opis przedmiotu zamówienia do postępowania na zakup chłodziarek turystycznych kompresorowych na potrzeby AWL**

**PRZENOŚNA LODÓWKA KOMPRESOROWA - 3 szt.**

Pojemność lodówki - 50L

Czynnik chłodniczy – R134a

Elektroniczna regulacja temperatury

Wyświetlacz LED

Wyposażona w PORT USB

Napięcie (DC 12 / 24V, na zasilaczu AC 110-230V)

Waga: 15,5 Kg

Zakres temperatur: od 20 °C do -20 °C

Lodówka mobilna z dwoma kółkami do transportu , wyciągany uchwyt

Zbiornik wewnętrzny zapobiegający wyciekom

Konstrukcja antywibracyjna.

Instrukcja obsługi

**Na wyposażeniu każdej z chłodziarek musi znajdować się:**

Kabel do ładowania 12/24 V

Ładowarka z zasilaczem 230 V – kabel do ładowarki

Wkłady chłodzące - 10 szt.

pojemność 400ml do lodówek turystycznych oraz toreb termoizolujących o wymiarach

wymiary jednego wkładu:

wysokość: 15,9cm

szerokość: 9,3cm

grubość: 3,1cm

Kompresy żelowe zimno-ciepłe o wymiarach 18x20 cm - 7 szt.

Wymiary lodówki:

Długość 586mm

Szerokość 378mm

Wysokość 545 mm

Wymiary komory:

Długość 473mm / 318mm

Szerokość 252mm

Wysokość 451 / 300 mm 1599 ZŁ SZT

Rysunek przykładowy z wymiarami

