Treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz **ZMIANA Nr 1** treści SWZ, udostępnione na  
stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 i art.  286 ust.  7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej uPzp),   
  
**w dniu 12.04.2021 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „**Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych na terenie Miasta Bydgoszczy”,** Nr sprawy **006/2021**

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie z dnia 09.04.2021 r.:**

Czy zamknięcie torowe wskazane przez Zamawiającego w SWZ mogą zostać wydłużone lub skrócone zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy na danym odcinku/przyjazdem pierwszego tramwaju lub ze względu na remonty torowe powyższe zamknięcia mogą zostać wydłużone?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamknięcia torowe wskazane w SWZ przez Zamawiającego nie zostaną wydłużone ani skrócone.

Usługę napawania szyn należy wykonać zgodnie z zapisami umowy podczas czterogodzinnej przerwy nocnej w kursowaniu tramwajów tj. od 24.00 –do 4.00.

**Pytanie z dnia 09.04.2021 r.:**

Czy jest wymagane grzanie szyny do 350 - 400 stopni Celsjusza zabudowanej w asfalcie w całym

jej przekroju? Jeśli tak to prosimy podać technologie takiego podgrzewania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W torowisku zabudowanym Zamawiający nie będzie wymagał grzania szyn w całym przekroju

do temperatury 350-400 stopni Celsjusza.

**Pytanie z dnia 9.04.2021 r.:**

Do kogo należy wybudowanie zabudowanego elementu szyny bądź krzyżownika przeznaczonego do napawania aby można było podgrzać w całym przekroju do wymaganej temperatury  
Jakie uprawnienia spawalnicze powinna mieć osoba pracująca na automacie spawalniczym?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy rozbiórki oraz zabudowy nawierzchni w pobliżu krzyżownic w torowisku zabudowanym ponieważ w torowisku zabudowanym Zamawiający nie będzie wymagał grzania szyn w całym przekroju do temperatury 350-400 stopni Celsjusza. Zamawiający Wymaga aby osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia opisane w SWZ w pkt XVII ust 1 pkt 2.

1. Udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
2. W celu dochowania terminu wynikającego z art. 284 ust. 2 uPzp na udzielnie wyjaśnień, Zamawiający na postawie art. 286 ust. 3 uPzp **przedłuża termin składnia ofert** o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert **do dnia 16.04.2021 r. godz. 10:00** i dokonuje w tym zakresie **ZMIANY Nr 1** treści SWZ.

*Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę:*

* *„14.04.2020 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: „****16.04.2021 r.****”*

*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

* *„13.05.2020 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: „****15.05.2021 r.”***

1. Udzielone wyjaśnienia i dokonana **ZMIANA Nr 1** treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 442180**).

p.o. DYREKTORA

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

.................................................

(podpis kierownika zamawiającego)