**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotempostępowaniajestzimoweutrzymaniedróggminnych,naterenieGminySzydłowo.

Wykonaniekompletnegoprzedmiotupostępowaniazrealizowanezostaniewterminieoddniapodpisaniaumowydo **31.12.2025 r.**

Zakresterytorialnyusługobejmujeodcinkidróggminnychokreślonychterytorialnieopisem **Rejonów** (przykładowe odcinki ulic):

**REJONY UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SZYDŁOWO**

1. **REJON NR 1**

Róża Wielka, Różanka, Róża Mała, Kolonia Róża Wielka, Busz.

1. **REJON NR 2**

Pokrzywnica, Leżenica, Gądek, Kłoda.

1. **REJON NR 3**

Skrzatusz,Dąbrowa,Pluty,Coch, Wildek.

1. **REJON NR 4**

Dolaszewo Stare,

Osiedle Dolaszewo: Kasztanowa, Lipowa, Bukowa, Podkowa Leśna, Wierzbowa, Sosnowa, Klonowa, Dębowa, Świerkowa, Mahoniowa, Modrzewiowa,

Osiedle Dolaszewo Prefabet: Kalinowa, Jaśminowa, Azaliowa, Jagodowa, Malinowa, Poziomkowa, Wrzosowa,

1. **REJON NR 5**

Cyk, Kotuń.

1. **REJON NR 6**

Stara Łubianka: Jana Pawła II, Łąkowa, Podgórna, Parkowa, Polna, Poprzeczna, Górna, Dolna, Kościuszkowców (gminna),

Nowa Łubianka.

1. **REJON NR 7**

Zawada Wieś,

Zawada Osiedle: Promienna, Wiosenna, Długa, Okrężna, Słoneczna, Słonecznikowa, Leśna, Sosnowa,

1. **REJON NR 8**

Dobrzyca: Cicha, Spokojna, Oś. Leśne, Miła, Spacerowa, Poranna, Południowa, Baśniowa,OlszynowyZakątek,Gajowa, Na Wzgórzu, Prosta, Bliska, Krzywa, Graniczna, Środkowa, Daleka, Ciasna.

1. **REJON NR 9**

Szydłowo: Sportowa, Skryta, Pogodna, Osiedle Zacisze, Wichrowe Wzgórze, Krańcowa, Radosna,

Jaraczewo: Wspólna,

Kolonia Leżenica.

1. **REJON NR 10**

Zabrodzie, Tarnowo, Krępsko.

* 1. Stronyzgodnieustalają,iżwuzasadnionychprzypadkachZamawiającymożeskierowaćWykonawcędowykonaniausługidoinnychrejonów,nieokreślonychwpkt3nawarunkachzgodnychzpodpisanąumową.

**WARUNKI KONTROLI I ZLECANIA USŁUGI**

Dokontrolijakości,ilościiterminowościwykonywanychusługuprawnienisązestronyZamawiającego upoważnienipracownicyUrzęduGminywSzydłowie.

Wezwaniedoodśnieżaniaorazfaktzakończeniaakcjiodbywaćsiębędzietelefonicznieipotwierdzonezostaniewiadomością sms o godzinie rozpoczęcia   
i zakończenia pracy w danym dniu oraz wdziennikupracysprzętuobcegonakarciedrogowejlubkarciepracysprzętuprzedstawionejZamawiającemuprzezWykonawcę.

Zaprawidłoweodśnieżeniedrogiuznajesię:

1. odśnieżeniedrogiwtakisposób,iżluźnawarstwaśnieguniemożeprzekraczać3 cmgrubości.
2. odśnieżeniedroginaszerokośćmin.4 m
3. wuzasadnionychprzypadkach(dojazdyjednądrogądomaksymalnie3posesjilubwprzypadkugdywarstwaśnieguprzekracza1,5 mgrubości)uznajesięodśnieżeniedroginaszerokośćminimum3 m,przyczymwtakichprzypadkachwykonaćnależytzw.mijankiwodstępachniedłuższychniż100 mwtakisposóbabywzatocejednorazowozmieściłysiędwaautaosobowe.W/wodśnieżaniemożliwejestjedyniezazgodądyżurnego.