**Przedmiotem zamówienia jest „Zestaw zabawowy” montaż w miejscowości Chocieborowice (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)**

**W skład zestawu wchodzi:**

* Jedna wieża,
* Ślizg ze stali nierdzewnej,
* Trap wejściowy,
* Dwa panele edukacyjne: kółko i krzyżyk oraz zegar.

Elementy nośne zestawu jak słupy, barierki ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z burtami z płyty polietyleonowej HDPE. Panele wykonane z płyt polietyleonowych HDPE. Podesty oraz ścianka wspinaczkowa pokryte płytą wodoodporną antypoślizgową.

**Dane techniczne:**

* Długość: minimum 235 cm,
* Szerokość: minimum 80 cm,
* Wysokość: minimum 200cm,
* Wysokość swobodnego upadku: minimum: 90 cm,
* Minimalna strefa upadku: 585 x 380 cm
* Normy bezpieczeństwa: EN 1176-1; EN 1176-3

**Materiały:**

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. Podesty stalowe pokryte płytami antypoślizgowymi, wodoodpornymi. Panele z płyt HDPE barwionych w masie odporne na warunki atmosferyczne i odbarwienia w promieniach UV.

**Zabezpieczenia:**

* Stal cynkowana i malowana proszkowo,
* Śruby ze stali nierdzewnej