**Załącznik nr 3, 4 i 5 – Opis przedmiotu zamówienia – Wytyczne**

**Zadanie 6 – Dostawa i montaż systemu informacji wizualnej;**

**Wytyczne do wykonania i montażu systemu informacji wizualnej oraz do wykonania napisów na elewacji**

Tabliczki informacyjne, kierunkowe:   
- wydruk na folii ORACAL, wyklejany na ścianie, drzwiach, ladzie recepcyjnej

Tabliczki na drzwi pracowni, szafek w pokoju instruktorskim:   
- wydruk na folii przyklejony do plexi 0,7cm, tabliczki przyklejone do drzwi

**Zadanie 6B – Dostawa i montaż wydruków na sklejce;**

**Opis technologii wykonania wydruków na sklejce:**

Plansze z wydrukami należy wykonać w technice UV na płytach ze sklejki brzozowej, wilgocioodpornej o gr. 12 mm.

Plansze mocowane do ścian budynku za pomocą metalowych kołków dystansowych i systemu zawieszek. Nie dopuszcza się stosowania połączeń klejonych. System zawieszeń nie może być widoczny od strony zadrukowanej.

Zestawienie wydruków:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Symbol | Ilość | Nazwa | Pomieszczenie | Wymiary | Opis |
| 1 | I1\_1 | 1 | wydruk na sklejce | 0.02 | szer. 50 cm, wys. 70 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 2 | I1\_2 | 1 | wydruk na sklejce | 0.02 | szer. 70 cm, wys. 38 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 3 | I1\_3 | 1 | wydruk na sklejce | 0.02 | szer. 82 cm, wys. 79 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 4 | I1\_4 | 8 | wydruk na sklejce | 0.02 | szer. 57 cm, wys. 43 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 5 | I1\_5 | 4 | wydruk na sklejce | 0.02 | szer 57 cm, wys. 38 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 6 | I2\_11 | 1 | wydruk na sklejce | 0.08 | szer. 70 cm, wys. 100 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 7 | I2\_12 | 4 | wydruk na sklejce | 0.08 | szer. 62 cm, wys. 39 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 8 | I2\_13 | 1 | wydruk na sklejce | 0.08 | szer. 63 cm, wys. 40 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 9 | I2\_14 | 1 | wydruk na sklejce | 0.08 | szer. 89 cm, wys. 93 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 10 | I2\_15 | 1 | wydruk na sklejce | 1.01 | szer. 89 cm, wys. 56 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |
| 11 | I2\_16 | 1 | wydruk na sklejce | 1.01 | szer. 864cm, wys. 46 cm | treść wydruku zostanie dostarczona przez Zamawiającego |

**Zadanie 6C – Dostawa i montaż napisów na elewacji w technice sgraffito**

Napisy na elewacji (mural) wykonany w taki sposób, by struktura tynku nie wpływała na czytelność informacji, nie zniekształciła liter. Farby odporne na warunki atmosferyczne.