

Warszawa, dnia 05.09.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Służba Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, ogłasza zapytanie ofertowe na **usługę sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych
w obiektach SOP na terenie Warszawy i miejscowości Raducz w gminie Nowy Kawęczyn powiat skierniewicki**.

**I. Szczegółowe okre**ś**lenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot usługi:

Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane w obiektach użytkowanych przez Służbę Ochrony Państwa.

1. Rodzaj budynków: budynki biurowe, magazynowe, warsztatowe, szkoleniowe, techniczne
2. Miejsce przeglądu:
3. Obiekt nr 1 – Warszawa, dzielnica Śródmieście

Ilość budynków – 9 , a w tym:

4 kondygnacyjne – 2;

2 kondygnacyjne – 3;

1 kondygnacyjne – 4.

Liczba punktów (przewodów do sprawdzenia) - ok. 600.

1. Obiekt nr 2 – Warszawa, dzielnica Mokotów

Ilość budynków – 5 , a w tym:

4 kondygnacyjne - 1;

2 kondygnacyjne – 3;

1 kondygnacyjne – 1.

Liczba punktów (przewodów do sprawdzenia) - ok. 250.

1. Obiekt nr 3 – Warszawa, dzielnica Mokotów

Ilość budynków – 4 , a w tym:

2 kondygnacyjne – 1;

1 kondygnacyjne – 3.

Liczba punktów (przewodów do sprawdzenia) - ok. 80

1. Obiekt nr 4 – Raducz, gm. Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki (odległość: 70 km od Warszawy)
Ilość budynków – 7 , a w tym:
2. 2 kondygnacyjne – 2;

1 kondygnacyjne – 5.

Ponadto w obiekcie tym sprawdzeniu podlega 6 kotłowni olejowych.

 Liczba punktów (przewodów do sprawdzenia) - ok. 100.

1. Obiekt nr 5 – Warszawa, dzielnica Wola

Ilość budynków – 1

7 kondygnacyjne – 1.

Liczba punktów (przewodów do sprawdzenia) - ok. 120.

1. Wymagania stawiane oferentom:
2. prowadzenie działalności stosownie do rodzaju usługi pozwalającej na wystawianie faktur VAT;
3. kontrolę powinny przeprowadzać osoby niekarane o nieposzlakowanej opinii oraz posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
4. wymagany dokument z kontroli: Protokół z okresowej kontroli przewodów dla każdego budynku osobno z określeniem:
5. Siły ciągu (prawidłowy, nieprawidłowy);
6. Występowania uszkodzeń i niedrożności;
7. Występowania innych nieprawidłowości;
8. Szkic kominów poszczególnych budynków.
9. Zawartość oferty:
10. podanie kosztu jednostkowego netto/brutto za kontrolę 1 punktu (przewodu) kominowego wentylacyjnego;
11. podanie kosztu jednostkowego netto/brutto za kontrolę kompletną 1 kotłowni olejowej.

**II. Kryterium wyboru oferty : 100% cena.**

* koszt jednostkowy netto/brutto za kontrolę 1punktu (przewodu) kominowego/ wentylacyjnego;
* koszt jednostkowy netto/brutto za kontrolę kompletną kotłowni olejowej.

Zamawiający zleci usługę wykonawcy, którego oferta będzie cenowo najkorzystniejsza.

**III. Termin wykonania usługi – do dnia 30.11.2022 roku.**

**IV. Termin nadsyłania ofert poprzez Platformę Zakupową wyznacza si**ę **do dnia** **30.09.2022 r.**